Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 46 - 公报 2018.4
P. 46

    包头市人民政府公报
                                                       市政府办公厅文件

                  地段地质环境条件差，属地质灾害高度发育区，                                （四）东河区壕赖沟铁矿。由于透水事故

                  重要隐患点有：                                          引发地面塌陷灾害，存在再次塌陷隐患，威胁周
                       1．石拐区红旗山危岩体滑坡。近年来，该                         边通讯线路、输电线路、公路安全。

                  地段山体裂缝逐步延长、增宽，局部地段山体已                                （五）东河区杨圪塄煤矿区。由于多年大
                  出现滑动迹象，极易发生大规模崩塌。                                量采煤，改变了岩体原始应力场，地下采空区面
                       2．石拐区大发滑坡。近年来，该地段地面                         积大，岩体的整体性和稳定性下降，易发生滑

                  多处出现裂缝，如遇大的降水，滑动的可能性极                            坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害。
                  大，将严重威胁公路的正常通行及厂汉沟的正常                                （六）黄河冲积平原黄河沿岸。即九原区

                  行洪。                                              至土右旗黄河沿岸，属崩塌易发区，易产生岸边
                       3．石拐大发平硐山滑坡。该地段由于采空                         塌陷。
                  区塌陷导致地表山体裂缝崩塌，推动山脚煤矸石                                （七）阴山山地西段低山丘陵区域。该地

                  向前滑动，若遇暴雨，极易产生滑坡。                                段为泥石流易发区，分布在固阳盆地四周低山丘
                       4．石拐区古城塔村、立甲子村、东山村、                         陵区中。211省道（包头—满都拉）金山镇范围

                  狸猫渠村、喇嘛坝村、康卜村因采坑及采空区塌                            内的240km—250km路段、固阳—白云鄂博公路
                  陷，发生地面塌陷的可能性大。                                   （95km—97km路段）、哈石公路（哈德门—石

                       5．石拐区水磨滩、头道沟西侧、包十五中                         哈河）段极易发生崩塌、滑坡及泥石流危等地质
                  北坡和吉忽伦图苏木三岔口村席麻壕北坡存在不                            灾害。
                  稳定性斜坡，遇有降雨易引发崩塌、泥石流。                                 （八）固阳县大庙、公益明铁矿、湾沁壕

                       （二）阴山山地西段低中山区。该地段为                          煤矿等矿山。由于大量开采矿石，改变了岩体原
                  泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷易发区。分布于                            始应力场，岩体的整体性和稳定性下降，发生滑

                  乌拉山、大青山南北一带，属地质灾害密集区，                            坡、地面塌陷、地裂缝的可能性较大。
                  重要隐患点有：                                              （九）达茂旗西北部、中部，低山丘陵向

                       1．土右旗大青山山前各沟谷地带,特别是黑                        北部高平原过度带。在达茂旗乌花敖包、赛乌素
                  拉沟、纳太沟、美岱召沟、霍洞沟一带，遇暴雨                            金矿等矿山开采和公路修筑斜坡上可能引发崩塌
                  易引发泥石流，将严重威胁呼包高速公路和沟谷                            和滑坡。

                  下游居民生命财产安全。                                          三、防灾减灾措施
                       2．哈德门沟、乌兰不浪沟、梅力更沟等沟                             （一）加强组织领导，落实防灾责任制。

                  谷由于采矿等活动改变了岩体原始应力场，岩体                            地质灾害防治职能部门要做好地质灾害防治的组
                  的整体性和稳定性下降，发生泥石流、滑坡、地                            织、协调、指导和监督等工作；各地区政府（管
                  面塌陷、地裂缝的可能性增大。                                   委会）作为地质灾害防治主体，要积极落实防灾

                       （三）大青山山前倾斜平原。该地段为崩                          工作责任制，建立政府组织领导、部门分工协
                  塌易发区，分布在昆区、青山区、九原区、东河                            作、全社会共同参与地质灾害责任机制；要将地

                  区北部山区与平原的结合地段，由于开采矿石及                            质灾害防灾责任落实到苏木乡镇、嘎查村、单位
                  公路建设，改变了岩体原始应力场，岩体的整体                            和矿山企业，落实到个人；要层层签订地质灾害
                  性和稳定性下降，发生崩塌的可能性增大。                              防灾监测责任书，形成“政府负责、部门联动、

                    44

| 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 |